

40°



220°




1 : CH0

2 : Refg

3 : CH1

F VCO libre



Balayage automatique C1

